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LG Electronics Kombi-Einheit für R290 Monobloc THERMA V – HN20XAHB.NK1


Beschreibung:
Kombi-Inneneinheit zur Bodenaufstellung für LG THERMA V R290 Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpen. All-in-One-Lösung mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher (200 L) aus Duplex-Edelstahl sowie werkseitig integrierter Zweizonen-Hydraulik mit Pufferspeicher, Direktheizkreis, Mischheizkreis und Pumpengruppen. Zur unabhängigen Versorgung von zwei Heizkreisen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus. Geeignet für Heizen, Kühlen und Trinkwarmwasserbereitung. Kompakte Bauweise zur Reduzierung von Installationsaufwand, Platzbedarf und Inbetriebnahmezeit.

Funktionen und Ausstattung:
· All-in-One-Kombi-Inneneinheit mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher (200 L) aus Edelstahl 
· Integrierte Zweizonen-Regelung für zwei unabhängige Heizkreise 
· Werkseitig integrierter Direktheizkreis und Mischheizkreis 
· Integrierte Pumpengruppen für beide Heizkreise 
· Integriertes 3-Wege-Mischventil für den Mischheizkreis 
· Integrierter Pufferspeicher (16 Liter) und Integriertes Ausdehnungsgefäß (12 Liter) 
· Heiz-, Kühl- und Trinkwarmwasserbetrieb 
· Witterungsgeführte Regelung mit automatischer Heiz-/Kühlumschaltung 
· WLAN-Anbindung für Fernüberwachung und Fernsteuerung 
· Smart Grid Ready und Modbus-Kommunikation 
· Energieverbrauchsanzeige und Energiemonitoring 
· Schnelle Trinkwarmwasserbereitung (Quick DHW), Warmwasserzirkulation und Legionellenschutz 
· Integrierte Steuerung elektrischer Zusatzheizungen 
· Durchfluss-, Pumpen- und Drucküberwachung sowie Frostschutz-, Selbstdiagnose- und Wiederanlauffunktion

Technische Daten

	Geräteart
	Kombi-Inneneinheit mit Zweizonen-Hydraulik

	Modell
	HN20XAHB.NK1

	Abmessungen (B × T × H)
	600 × 600 × 1.850 mm

	Gewicht
	131 kg

	Spannungsversorgung
	220–240 V~, 50 Hz bzw. 380–415 V 3N~, 50 Hz

	Schallleistungspegel
	42 dB(A)

	Trinkwarmwasserspeicher
	200 L

	Speicherwerkstoff
	Duplex 2205 Edelstahl

	Pufferspeicher
	16 L

	Ausdehnungsgefäß
	12 L

	Heizbetrieb (Vorlauftemperatur)
	15 bis 75 °C

	Trinkwarmwasser
	15 bis 80 °C

	Netz-/Kommunikationskabel
	0,75 mm² × 3 / 0,75 mm² × 2

	Farbe
	Essence White

	RAL-Farbton
	RAL 9003



Konformität: CE
Einheit: 1 Stk.
