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LG Electronics Kombi-Einheit für R290 Monobloc THERMA V – HN20XAHY.NK1


Beschreibung:
Kombi-Inneneinheit zur Bodenaufstellung für LG THERMA V R290 Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpen. All-in-One-Lösung mit integrierten Hydraulikkomponenten,Trinkwarmwasserspeicher (200 L) aus Duplex-Edelstahl und werkseitig integriertem 3-Wege-Umschaltventil. Für Heizen, Kühlen und Trinkwarmwasserbereitung. Kompakte Bauweise (600 × 600 mm) für eine platzsparende Installation und reduzierten Montageaufwand.

Funktionen und Ausstattung:
· All-in-One-Kombi-Inneneinheit mit integriertem Trinkwarmwasserspeicher (200 L) aus Edelstahl
· Heiz-, Kühl- und Trinkwarmwasserbetrieb
· Witterungsgeführte Regelung
· Automatische Heiz-/Kühlumschaltung
· Integrierte Zeitprogramme und Wochenplanung
· WLAN-Anbindung für Fernüberwachung und Fernsteuerung
· Smart Grid Ready und Modbus-Kommunikation
· Energieverbrauchsanzeige und Energiemonitoring
· Schnelle Trinkwarmwasserbereitung (Quick DHW)
· Trinkwarmwasser-Zirkulation und Legionellenschutzfunktion
· Integrierte Steuerung elektrischer Zusatzheizungen
· Pumpen-, Durchfluss- und Wasserdrucküberwachung
· Frostschutz-, Überhitzungsschutz- und Selbstdiagnosefunktionen mit automatischem Wiederanlauf.

Technische Daten

	[bookmark: _Hlk234489348]Geräteart
	Kombi-Inneneinheit 

	Modell
	HN20XAHY.NK1

	Abmessungen (B × T × H)
	600 × 600 × 1.850 mm

	Gewicht
	111,5 kg

	Spannungsversorgung
	220–240 V~, 50 Hz bzw. 380–415 V 3N~, 50 Hz

	Schallleistungspegel
	39 dB(A)

	Trinkwarmwasserspeicher
	200 L

	Speicherwerkstoff
	Duplex 2205 Edelstahl

	Ausdehnungsgefäß
	12 L

	Heizbetrieb (Vorlauftemperatur)
	15 bis 75 °C

	Trinkwarmwasser
	15 bis 80 °C

	Netz-/Kommunikationskabel
	0,75 mm² × 3-adrig / 0,75 mm² × 2-adrig

	Farbe
	Essence White, RAL 9003
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